**Додаток 5**

до договору споживача про надання

послуг з розподілу електричної енергії

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

**Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень**

1. Оператор системи для попередження порушення сталої роботи Об'єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС) має право у виняткових випадках, визначених Кодексом системи розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №310, застосовувати заходи регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживаної електричної енергії та потужності (аварійне розвантаження).

2. Аварійне розвантаження у випадку настання надзвичайної ситуації в ОЕС України здійснюється відповідно до Кодексу системи розподілу, Кодексу системи передачі та Плану захисту ОЕС України.

3. Аварійне розвантаження здійснюється Оператором системи, згідно з такими графіками:

1) графіком обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ);

2) графіком обмеження споживання електричної потужності (ГОП);

3) графіком аварійного відключення споживачів електричної енергії (ГАВ);

4) спеціальним графіком аварійних відключень (СГАВ);

5) графіком погодинного відключення (ГПВ).

4. Складання та застосування графіків зазначених в пункті 3 цього додатку виконується згідно: «Інструкції про порядок складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання», затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 23.11.2006 р. №456, із змінами; «Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення», затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.10.2015 р. №654; «Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах» затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України 01.12.2003 № 714.

Споживач зобов’язується виконувати вимоги цих нормативних документів та не перешкоджати її виконанню Оператором системи.

5. Оператор системи не пізніше 1-го вересня повідомляє Споживача, залученого до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ, АЧР, ГПВ про обсяги можливого обмеження електроспоживання з обов’язковим зазначенням назв ліній (фідерів) з розподілом по чергах, які підлягатимуть відключенню в разі застосування графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання.

6. Оператор системи повинен повідомляти споживачів, електропостачальників та органи місцевого самоврядування про застосування заходів аварійного розвантаження не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження (або у разі несподіваної аварійної ситуації - невідкладно після фактичного застосування таких аварійних заходів (ГАВ, СГАВ, ГПВ)) шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті, через кол-центри та за допомогою інших засобів зв'язку, визначених у договорі про надання послуг з розподілу, із зазначенням причин застосування цих заходів, часу початку та часу закінчення (фактичного або очікуваного), обсягів розвантаження по системі розподілу Оператора системи.

7. Оператор системи доводить до відома споживачів, що включені до заходів аварійного розвантаження (ГОЕ, ГОП), безпосередньо оперативному персоналу Споживача інформацію щодо застосування відповідних заходів не пізніше ніж за 1 годину до часу застосування відповідних заходів.

8. Споживач, включений до заходів аварійного розвантаження, зобов'язаний виконувати розпорядження Оператора системи щодо їх введення у заданих обсягах та впродовж заданого періоду. Якщо Споживач не згоден з відповідними інструкціями Оператора системи, він повинен їх виконати, після чого має право оскаржити відповідні дії Оператора системи перед Регулятором або в судовому порядку.

9. Споживач зобов’язаний виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання (визначення струмоприймачів, які підлягають обмеженню та відключенню, порядок оповіщення персоналу, осіб відповідальних за виконання встановлених режимів), а також розробити організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв у разі одержання повідомлення про обмеження в електропостачанні, використання власних джерел живлення.

10. Оператор системи відключає без попередження живлячі лінії Споживача при застосуванні ГАВ та СГАВ.

11. Споживач зобов'язаний насамперед урегулювати з субспоживачами та іншими учасниками ринку, що живляться від його електричних мереж, усі питання щодо можливих наслідків при відключенні з живильних центрів приєднань Споживача при застосуванні ГАВ або СГАВ.

12. У разі існування загрози життю та здоров'ю людей внаслідок виконання заходів з аварійного розвантаження Споживач повинен одразу повідомити про це оперативний персонал Оператора системи.

13. Необґрунтоване невиконання Споживачем заданих обсягів обмеження або самовільне переведення навантаження, заведеного під ГАВ, ГПВ, СГАВ та АЧР на інші джерела живлення системи розподілу дає Оператору системи право після попередження Споживача про невиконання встановленого режиму та невжиття ним заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин відключити Споживача від джерела електропостачання. Відповідальність за можливі негативні наслідки такого відключення покладається на Споживача.

14. Оператор системи не відповідає перед Споживачем та/або його субспоживачами за наслідки, у тому числі збитки, завдані застосуванням режимних графіків або спрацюванням пристроїв АЧР.

15. У разі аварійного розвантаження Споживач не має права здійснити включення без отримання відповідної команди Оператора системи.

Споживач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Оператор системи

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_